|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anschlussgesuch** | erfasst am: |  |
| Visum: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | | |
| Strasse: | Nr.: | Parz. Nr.: |
| Bauherrschaft: | | |
| Bauherrenvertretung: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zuleitung für:** |  | Wärme : VL/RL DN       (max. 100 Pa/m) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Auslegungsdaten:** | Winter | Anschlusswert Wärme [kW] : |  |
|  | Vorlauftemperatur sekundär [°C]\* max. 60°C : |  |
|  | Rücklauftemperatur sekundär [°C] max. 40°C : |  |
|  | Sommer | Anschlusswert Wärme [kW] : |  |
|  | Vorlauftemperatur sekundär [°C]\* max. 60°C : |  |
|  | Rücklauftemperatur sekundär [°C] max. 40°C : |  |
|  |  | Voraussichtlicher Jahres-Wärmebedarf [kWh/a] : |  |

\* Gemäss den Allgemeinen Bedingungen (AB) sind Temperaturschwankungen von +/- 10 % an der Übergabestation zulässig.

Höhere Vorlauftemperaturen benötigen eine Ausnahmegenehmigung des Wärmeverbund Domat/Ems.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anzahl-Heizkreise**  **sekundär:** | Heizkreis 1 - Zweck: Fussboden-Heizung  Radiatoren mit  3-Wege-Ventil  Heizkreis 2 – Zweck: Fussboden-Heizung  Radiatoren mit  3-Wege-Ventil  Heizkreis 3 - Zweck:  Warmwasserladung | |
| **Trinkwarmwasser-**  **Speicherladesystem:** |  | Die Erwärmung des Trinkwassers erfolgt durch ein Speicherladesystem mit externem Plattenwärmetauscher. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rechnung an:** | |  | | |
|  | |
| Hauseinführung und Zählerstandort müssen vor Baubeginn mit den zuständigen Abteilungen des Wärmeverbund Domat/Ems abgeklärt werden. | | | | |
| Ort/Datum: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | | | Der Auftraggeber (Stempel und Unterschrift): | |
| Beilagen: | Situationsplan  Grundrissplan Mst. 1:50 | | | Grundrissplan Mst. 1:100  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |